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Об  утверждения перечня первичных
средств пожаротушения в местах 
общественного пользования 
населенных пунктов



В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Улаганское сельское поселении», в  соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.94 "О пожарной безопасности», Федеральным законом от 24.09.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить  прилагаемые перечни:
1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)  (Приложение 1).
1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров  и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов (Приложение 2) .
       2.  Настоящее Постановление обнародовать на официальном стенде информации и разместить на официальном сайте.
       3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
   4.  Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.



Глава                                                                                                Р.Е. Мамин









Приложение № 1
Утвержден 
Постановлением главы 
Улаганского сельского поселения


ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования «Улаганское сельское поселения»

	№
пп
	Наименование зданий и помещений
	Защища- емая площадь
	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)

	
	
	
	Порош-ковый огне- туши-тель ОП-4 (или анало-гичный)
	Ящик с песком емко-стью 0,5 куб.м
	Бочка 
с водой и ведро
	Багор, топор, лопата

	1
	Жилые дома для постоянного проживания
	здание
	1
	-
	1(*)
	1,1,1

	2
	Многоквартирные жилые дома
	квартира
	1
	-
	-
	-

	3
	Дачи и иные здания для сезонного проживания
	здание
	1(*)
	-
	1(*)
	1,1,1 (*)





Примечание:
1. 1(*) – устанавливается в период проживания (летнее время)
1. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
1. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей, их следует располагать  на видных местах вблизи от выхода помещений на высоте не более 1,5 м.
1. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.








Приложение № 2
Утвержден 
Постановлением главы 
Улаганского сельского поселения


ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенного пункта муниципального образования «Улаганское сельское поселения»

	№ пп
	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Нормы комплектации пожарного щита

	1
	Огнетушители (рекомендуемые):
- воздушно-пенные (ОВП), 
вместимостью 10 л;
- порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг
ОП – 10/9
ОП – 5/4
	
2


1
2

	2
	Лом
	1

	3
	Ведро
	1

	4
	Багор
	1

	5
	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1 м
	1

	6
	Лопата штыковая
	1




